<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<robot name="stand.urdf">
  <link name="baseLink">
    <contact>
      <lateral_friction value="1.0"/>
      <rolling_friction value="0.0001"/>
      <inertia_scaling value="3.0"/>
    </contact>
    <inertial>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
       <mass value=".1"/>
       <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size=".05 .05 .005"/>
      </geometry>
      <material name="brown">
        <color rgba="0.61176471 0.45882353 0.37254902 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size=".05 .05 .005"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>

  <link name="base1">
    <inertial>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
       <mass value=".1"/>
       <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 -0.05 0"/>
      <geometry>
        <box size=".05 .05 .005"/>
      </geometry>
      <material name="lightbrown">
        <color rgba="0.91764706 0.68823529 0.55882353 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 -0.05 0"/>
      <geometry>
        <box size=".05 .05 .005"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>
  <joint name="baseLink-base1" type="fixed">
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
    <parent link="baseLink"/>
    <child link="base1"/>
  </joint>

  <link name="base2">
    <inertial>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>
       <mass value=".1"/>
       <inertia ixx="1" ixy="0" ixz="0" iyy="1" iyz="0" izz="1"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0.05 0"/>
      <geometry>
        <box size=".05 .05 .005"/>
      </geometry>
      <material name="darkbrown">
        <color rgba="0.30588235 0.22941176 0.18627451 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0.05 0"/>
      <geometry>
        <box size=".05 .05 .005"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>
  <joint name="baseLink-base2" type="fixed">
    <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>
    <parent link="baseLink"/>
    <child link="base2"/>
  </joint>

</robot>

